**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**сельского поселения**

**Фрунзенское**

**муниципального района**

**Большеглушицкий**

**Самарской области**

**третьего созыва**

**РЕШЕНИЕ № 118**

**от «27» декабря 2017 года**

**Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 г. № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», Уставом сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области

**Р Е Ш И Л О:**

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Фрунзенские Вести» и разместить на официальном сайте сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» по адресу: <http://adm-frunzenskoe.ru>.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области Ю.Н.Пищулин

Председатель Собрания представителей

сельского поселения Фрунзенское

муниципального района Большеглушицкий

Самарской области С.Н.Картунов

**Утверждены**

**Решением Собрания представителей**

**сельского поселения Фрунзенское**

**муниципального района**

**Большеглушицкий Самарской области**

**от «27» декабря 2017 года № 118**

**(в редакции Решения от 12.05.2021 г. №32)**

**Местные нормативы градостроительного проектирования   
сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области**

1. Общие положения

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – местные нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.1. 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области», приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 № 526-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают:

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области, относящимися к областям, указанным в [пункте 1 части 5 статьи 23](consultantplus://offline/ref=730523FA09174815C89F7DC148E9E819CC21D70EE4D078AE831542823D0117D5DF2300CB7D564D14cFT3L) Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами [благоустройства](consultantplus://offline/ref=730523FA09174815C89F7DC148E9E819CC22D30EE5DF78AE831542823D0117D5DF2300CB7D574B1CcFTCL) территории, иными объектами местного значения сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – расчетные показатели);

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели, указанные в пункте 1.1 настоящих местных нормативов);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

2. Расчетные показатели

| **№ п/п** | **Наименование вида объекта местного значения** | **Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности** | | | | | | | | **Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **единица измерения** | **значение показателя** | | | | | | | **вид доступности, единица измерения** | **значение показателя** | | | |
| **Объекты в области образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Общеобразовательные организации | количество учащихся на 1 тысячу человек | 110 | | | | | | | пешеходная доступность, метры | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения | | |
| 2 000 | 4 000 | | |
| транспортная доступность, минуты | для учащихся I ступени обучения | для учащихся II и III ступени обучения | | |
| 15 | 30\*\* | | |
| Примечания:  \* Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.  \*\* Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. | | | | |
| 2. | Дошкольные образовательные организации | количество мест на 1 тысячу человек | 55 | | | | | | | пешеходная доступность, метры | в сельских населенных пунктах | | | 500 |
|  |  |  |  | | | | | | |  | в иных населенных пунктов | | | не устанавливается |
| **Объекты в области физической культуры и массового спорта** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Физкультурно-спортивные залы | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | 350 | | | | | | | транспортная доступность, минуты | 20 | | | |
| **Объекты в области библиотечного обслуживания** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Общедоступные библиотеки сельских поселения (сельские массовые библиотеки) | количество объектов | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений, с числом жителей до 500 человек | | | | | 1 | | транспортная доступность, минуты | 30 | | | |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | при населении, тысяч человек | | количество единиц хранения в тысячах | | | количество читательских мест | |  |  | | | |
| свыше 1 до 2 | | 6-7,5 | | | 5-6 | |
|  | Примечания:  1. Дополнительно в центральной библиотеке сельского поселения на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи единиц хранения, 3-4 читательских места. | | | | | | |  |  | | | |
| **Объекты в области культуры и искусства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Учреждения культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | в сельских поселениях с числом жителей от 500 человек до 1 тысячи человек | | | | | 150-200 зрительских мест | | транспортная доступность, минуты | в населенных пунктах, являющихся административными центрами сельских поселений | 30 | | |
| **Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | 5\* | | | | | | | - | не устанавливается | | | |
| \*Примечание: при расчете обеспеченности учитываются автомобильные дороги общего пользования федерального значения, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильные дороги местного значения муниципального района, находящиеся в границах населенных пунктов. | | | | | | |
| **Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Стоянки и парковки (парковочные места) общего пользования | Уровень обеспеченности в процентах | Из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, % | | | | | | | Пешеходная доступность, м | до входов в жилые дома  до входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания | | 15  10  15 | |
| Жилые районы  Административные центры  Промышленные и коммунально-складские зоны (районы)  Зоны массового кратковременного отдыха | | | 25  5  25  15 | | | |
| **Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой** | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Объекты электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | Степень благоустройства | | Электропотребление | | | | Использование максимума электрической нагрузки | - | не устанавливается | | | |
| Сельские населенные пункты (без кондиционеров) | | | | | | |
| не оборудованные стационарными электроплитами | | 950 | | | | 4100 |
| оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | | 2400 | | | | 5800 |
| 9. | Объекты водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | Удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки | | | | | | | - | не устанавливается | | | |
| для зданий с местными (квартирными) водонагревателями | | | | | 200, со снижением до 180 к 2025 году | |
| для зданий с централизованным горячим водоснабжением | | | | | 250 (150 + 100) со снижением до 200 (120 + 80) к 2025 году | |
| для объектов обслуживания повседневного пользования | | | | | 25 | |
| 10. | Объекты газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | приготовление пищи на плите – 0,5;  горячее водоснабжение с использованием газового проточного водонагревателя – 0,5;  отопление с использованием бытового газового отопительного аппарата с водяным контуром – от 7 до 12 | | | | | | | - | не устанавливается | | | |
| **Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Кладбища | гектаров на 1 тысячу человек | кладбища традиционного захоронения | | | | 0,24 | | | - | не устанавливается | | | |
| **Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения** | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | озеленение территории общего пользования (без учета городских лесов) | квадратный метр на 1 человека | 6 | | | | пешеходная доступность, метры | | | 1000 | | | | |
| 13 | Парки культуры и отдыха | количество объектов |  | | | |  | | | в иных населенных пунктов | не устанавливается | | | |
| **Объекты в области обращения с отходами** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Объекты предназначенные для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | нормы накопления бытовых отходов, килограммы, литры на 1 человека в год | твердые бытовые отходы | кг | литры | |  | | | - | не устанавливается | | | |
|  |  |  | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 | |  | | |  |  | | | |
|  |  |  | о прочих зданий | 300- 400 | 1100-1500 | |  | | |  |  | | | |
|  |  |  | общее количество с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 | |  | | |  |  | | | |
|  |  |  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 | |  | | |  |  | | | |
|  |  |  | смет с 1 кв.м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 | |  | | |  |  | | | |
|  |  |  | Примечание: нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов | | | | | | |  |  | | | |

3. Правила и область применения   
расчетных показателей, содержащихся в основной части   
местных нормативов

1.   Расчетные показатели, установленные в местных нормативах, применяются при подготовке:

1)   генерального плана сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области;

2)   документации по планировке территории сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 настоящего раздела, приведены в таблице 1.

**Таблица 1. Области применения расчетных показателей,   
установленных местными нормативами**

Принятые сокращения:

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий Самарской области

ДПТ – документация по планировке территории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расчетного показателя | Единицы измерения расчетного показателя | Непосредственное применение | |
| ГП с.п. | ДПТ |
| **В области образования** | | | | |
| 1. | Минимально допустимый уровень обеспеченности общеобразовательными организациями | количество учащихся на 1 тысячу человек | - | + |
| 2. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности обще-образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + |
| транспортная доступность, минуты | + | + |
| 3. | Минимально допустимый уровень обеспеченности дошкольными образовательными организациями | количество мест на 1 тысячу человек | - | + |
| 4. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности дошкольных образовательных организаций | пешеходная доступность, метры | + | + |
| **В области физической культуры и массового спорта** | | | | |
| 5. | Минимально допустимый уровень обеспеченности физкультурно-спортивными залами | квадратные метры общей площади пола на 1 тысячу человек | + | + |
| 6. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности физкультурно-спортивных залов | транспортная доступность, минуты | + | + |
| **В области библиотечного обслуживания** | | | | |
| 7. | Минимально допустимый уровень обеспеченности общедоступными библиотеками сельских поселений (сельскими массовыми библиотеками) | количество объектов | + | + |
| количество единиц хранения, количество читательских мест на 1 тысячу человек | + | + |
| 8. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности общедоступных библиотек сельских поселений (сельских массовых библиотек) | транспортная доступность, минуты | + | + |
| **В области культуры и искусства** | | | | |
| 9. | Минимально допустимый уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа сельских поселений | количество мест | + | + |
| 10. | Максимально допустимый уровень территориальной доступности учреждений культуры клубного типа сельских поселений | транспортная доступность, минуты | + | + |
| **В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры** | | | | |
| 11. | Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами местного значения (улично-дорожной сетью) | плотность улично-дорожной сети, километры на квадратные километры территории | + | + |
| 12. | Минимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | уровень обеспеченности в процентах | + | + |
| 13. | Максимально допустимый уровень обеспеченности стоянками и парковками (парковочными местами) общего пользования | пешеходная доступность, м | + | + |
| **В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой** | | | | |
| 14. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами электроснабжения | Электропотребление, кВТ ч/год на 1 чел., использование максимума электрической нагрузки, ч/год | + | + |
| 15. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами водоснабжения | удельные среднесуточные расходы холодной и горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды (без учета расходов на полив зеленых насаждений) территорий жилой застройки, литры в сутки на одного человека | + | + |
| 16. | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения | среднесуточные показатели потребления газа, кубические метры в сутки | + | + |
| **В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения** | | | | |
| 17. | Минимально допустимый уровень обеспеченности кладбищами | гектаров на 1 тысячу человек | + | + |